




Na podlagi 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInfV-1) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ministrstvom, pristojnim za varstvo okolja, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve in  direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije


	SPLOŠNI AKT

	o spremembah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5c)

	

	


1. člen

V Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5) (Uradni list RS, št. 34/23, 67/24 in 103/24) se v Prilogi "A.1 Osnovna tabela" vrstica z radiofrekvenčnim pasom:
· »10 – 10,4 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
· »10,4 – 10,45 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
· »10,45 – 10,50 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
· »10,50 – 10,55 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
· »10,55– 10,6 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta in
· »10,6 – 10,68 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.

	
KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.




	



 Št. 0073-12/2026/__  
	Ljubljana, dne __. _. 2026
	

	EVA: 2026-XXXX-XXXX
	                            
                          mag. Marko Mišmaš

	

	           direktor













K temu splošnemu aktu so dali soglasje:

	Ministrstvo za obrambo
	št. 381-_/2026-__ z dne __. _. 2026

	Ministrstvo za okolje in prostor 
	št. 010-___/2026-_____-__ z dne __. _. 2026

	Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
	št. 007-___/2026/_ (__-__) z dne __. _. 2026

	direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
	št. 0070-_/2026/_ z dne __. _. 2026






[bookmark: _GoBack]
Priloga:

A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA):
A.1	Osnovna tabela

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Radiofrekvenčni pas
	Radiokomunikacijska storitev
	[bookmark: _Hlk277875090]C - Civilna uporaba
[bookmark: _Hlk277875731]G - Državna uporaba
[bookmark: _Hlk277875120]C/G - souporaba
	Aplikacije
	Dodelitev (status) / plačilo
	Harmonizirana uporaba
	Prilagoditve/
Zahteve



	10 – 10,4 GHz
	STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.474A, 5.474B,
5.474C
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
radioamaterska

5.474D, 5.479
	C

	Fiksna:
točka-več točk:
:
	  10,300 – 10,500 GHz
		Ch= 100 MHz
			SC9
			302 326

Fiksna: 
točka-točka: 
  10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz
	 	 	Du= +350 MHz 
	 	 	Ch= 3,5 MHz … 56 MHz 
	 	 	 	ERC/REC 12-05
	 	 	 	Dodatek. A in B
	 	 	 	
			302 217

Ostalo
radioamaterska:
	  10 – 10,500 GHz 
			ECC/REC/(14)05
			
			
			
			301 783

Satelitski sistemi (civilni):
radioamaterska satelitska:
	  10,450 – 10,500 GHz 
			ECC/REC/(14)05
			
			
			
			301 783
	-2&50 (P), SC9 (S) / BCE, "0"







FZ (P) / BCE










RA (S) / "0"







RA (S) / "0"





	
	V primeru vojaških vaj ali
izrednih situacij, imetniki
ODRF dovolijo vojaško
uporabo oziroma dopuščajo
morebitne motnje.

	10,4 – 10,45 GHz
	FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
radioamaterska
	C

	Fiksna:
točka-več točk:
:
	  10,300 – 10,500 GHz
		Ch= 100 MHz
			SC9
			302 326

Ostalo
radioamaterska:
	  10 – 10,500 GHz
			ECC/REC/(14)05
			
			
			
			301 783
	-2&50 (P), SC9 (S) / BCE, "0"







RA (S) / "0"
	
	V primeru vojaških vaj ali
izrednih situacij, imetniki
ODRF dovolijo vojaško
uporabo oziroma dopuščajo
morebitne motnje.

	10,45 – 10,50 GHz
	RADIOLOKACIJSKA
radioamaterska
radioamaterska satelitska
	C

	Ostalo
radioamaterska:
	  10 – 10,500 GHz 
			ECC/REC/(14)05
			
			
			
			301 783

Satelitski sitemi (civilni):
radioamaterska satelitska:
	  10,450 – 10,500 GHz
			ECC/REC/(14)05
			ERC/REC T/R 61-01
			ERC/REC T/R 61-02
			SpA PURF RAS
			301 783
	

RA (S) / "0"







RA (S) / "0"

	
	V primeru vojaških vaj ali
izrednih situacij, imetniki
ODRF dovolijo vojaško
uporabo oziroma dopuščajo
morebitne motnje.

	10,50 – 10,55 GHz
	FIKSNA
MOBILNA
radiolokacijska
	C

	Fiksna:
točka-točka: 
  10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz
	 	 	Du= +350 MHz 
	 	 	Ch= 3,5 MHz … 56 MHz 
	 	 	 	ERC/REC 12-05
	 	 	 	 Dodatek. A in B
	 	 	 	
			302 217
	
FZ (P) / BCE

	
	



	10,55 – 10,6 GHz
	FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
radiolokacijska
	C
	Fiksna:
točka-točka: 
  10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz
	 	 	Du= +350 MHz 
	 	 	Ch= 3,5 MHz … 56 MHz 
	 	 	 	ERC/REC 12-05
	 	 	 	 Dodatek. A in B
	 	 	 	
			302 217
	
FZ (P) / BCE
	
	

	10,6 – 10,68 GHz
	STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne 
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (pasivno)
radiolokacijska

, 5.482, 5.482A
	C

	Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
	  10,60 – 10,700 GHz

Fiksna:
točka-točka: 
  10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz
	 	 	Du= +350 MHz 
	 	 	Ch= 3,5 MHz … 56 MHz 
	 	 	 	ERC/REC 12-05
	 	 	 	 Dodatek. A in B
	 	 	 	
			302 217

EESS:
	  10,600 – 10,700 GHz
			ECC/DEC/(10)01 

Radioastronomska:
:
	  10,600 – 10,700 GHz
	 (S) / "0"




FZ (P) / BCE








 (S) / "0"






	
	



